Frequency:

40Hz, 19Hz, 9Hz, 6Hz

**TDT 2 downto 0**

GreenPW : 001

GreenCW : 010

RedPW : 011

RedCW : 100

BluePW : 101

BlueCW : 110

LED off : 000

1. [200 sec] (10 sec PW + 10 sec off) x 10 epocs

2. [120 sec] resting

3. [200 sec] (10 sec CW + 10 sec off) x 10 epocs

4. [120 sec] resting

5. [7.5 sec] ending (1 sec white, 0.5 sec off) x 5