Frequency:

40Hz, 19Hz, 9Hz, 6Hz

**TDT 2 downto 0**

GreenPW : 001

GreenCW : 010

**RedPW : 011**

RedCW : 100

BluePW : 101

BlueCW : 110

**LED off : 000**

1. [10 sec red PW + 10 sec led off] x 180 epocs

2. No resting

3. [7.5 sec] ending (1 sec white, 0.5 sec off) x 5